
BLANKE DREIECKSPROFIL, Außenecke, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften



Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

eloxiert, glänzend, matt

Profilart

Abschlussprofil, Ausgleichsprofil, Eckprofil, Kappe

Profilform

Dreieckprofil

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

6,00 - 14,00

Stärke (mm)

1,00

Befestigung

durch Aufstecken

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

angeschrägt

Fugenbreite (mm)

1,00 - 1,50

Farbtonbezeichnung Hersteller

silber glänzend, silber matt

Form

dreieckig

Belastbarkeit

begehbar