BLANKE FLIESEN-ABSCHLUSSSCHIENE, Messing, glanzverchromt

Blanke Systems

Eigenschaften

Farbton

chrom

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

verchromt

Profilart

Abschlussprofil, Bodenfliesenabschlussprofil, Wandanschlussprofil

Profilform

L-Profil

Werkstoff

Messing

Höhe (mm)

6,00 - 12,50

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

1,00

Befestigung

kleben, vermörteln

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Fugenbreite (mm)

1,00 - 1,50

Winkel (Grad)

90,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur

Bauart

gelocht

Form

L-förmig

Eigenschaften

hohe Belastbarkeit

Belastbarkeit

begehbar