
BLANKE FLIESEN-ABSCHLUSSSCHIENE, Messing, natur

Blanke Systems

Eigenschaften



Farbton

messing

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

unbehandelt

Profilart

Abschlussprofil, Bodenfliesenabschlussprofil, Wandanschlussprofil

Profilform

L-Profil

Werkstoff

Messing

Höhe (mm)

3,00 - 30,00

Länge (mm)

1.000,00 - 3.000,00

Stärke (mm)

1,00

Befestigung

kleben, vermörteln

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Fugenbreite (mm)

1,00 - 1,50

Winkel (Grad)

90,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur

Bauart

gelocht

Form

L-förmig

Eigenschaften

hohe Belastbarkeit

Belastbarkeit

begehbar