BLANKE KIESLEISTE, Eckverbinder, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften

Farbton

grau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

beschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Profilform

L-Profil

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

80,00

Länge (mm)

80,00

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Winkel (Grad)

90,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

mittelgrau

Eigenschaften

UV-beständig, hohe Belastbarkeit