BLANKE KIESLEISTE, Eckverbinder, Edelstahl, gebürstet

Blanke Systems

Eigenschaften

Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

gebürstet

Profilart

Abschlussprofil

Profilform

L-Profil

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

80,00

Länge (mm)

80,00

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Winkel (Grad)

90,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

edelstahlmetallic, natur

Eigenschaften

UV-beständig, hohe Belastbarkeit