BLANKE Niveau-Ausgleichsschiene, Edelstahl

Blanke Systems

Eigenschaften

Belastbarkeit

begehbar

Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Form

Z-Form

Oberfläche

unbehandelt

Profilart

Abdeckprofil, Ausgleichsprofil, Übergangsprofil

Profilform

Z-Profil

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

30,00 - 50,00

Höhe (mm)

8,00 - 12,00

Länge (mm)

2.700,00

Stärke (mm)

1,20

Befestigung

selbstklebend

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur