BLANKE VIERTELKREISPROFIL, Aluminium, geschliffen, eloxiert

Blanke Systems

Eigenschaften

Farbton

braun

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

eloxiert, geschliffen

Profilart

Abschlussprofil, Kantenschutzprofil

Profilform

Viertelkreisprofil

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

6,00 - 12,50

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

1,00

Befestigung

kleben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

halbrund

Fugenbreite (mm)

1,00 - 1,50

Farbtonbezeichnung Hersteller

mittelbronze

Bauart

gelocht

Form

viertelkreis

Eigenschaften

UV-beständig

Belastbarkeit

begehbar

Ausführung

rund