BLANKE VIERTELKREISPROFIL, Edelstahl, gebürstet

Blanke Systems

Eigenschaften



Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

gebürstet

Profilart

Abschlussprofil, Kantenschutzprofil

Profilform

Viertelkreisprofil

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

6,00 - 12,50

Länge (mm)

2.500,00 - 3.000,00

Stärke (mm)

0,80

Befestigung

kleben, vermörteln

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

halbrund

Fugenbreite (mm)

1,00 - 1,50

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur

Bauart

gelocht

Form

viertelkreis

Belastbarkeit

begehbar

Ausführung

rund