Fugenabdeckprofil, Aluminium, natur, 14mm/3m

Blanke Systems

Eigenschaften



GTIN:

4016505028681

HAN:

449-400-14

Belastbarkeit

begehbar

Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Form

T-Stück

Oberfläche

unbehandelt

Profilart

Trennfugenprofil, Übergangsprofil

Profilform

T-Profil

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

14,00

Höhe (mm)

9,00

Länge (mm)

3.000,00

Stärke (mm)

1,20

Befestigung

kleben

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Fugenbreite (mm)

3,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur