Fugenabdeckprofil, Aluminium, silber matt eloxiert, 20mm/1m

Blanke Systems

Eigenschaften



GTIN:

4016505028858

HAN:

449-410-2001

Belastbarkeit

begehbar

Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Form

T-Stück

Oberfläche

eloxiert, matt

Profilart

Trennfugenprofil, Übergangsprofil

Profilform

T-Profil

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

20,00

Höhe (mm)

9,00

Länge (mm)

1.000,00

Stärke (mm)

1,20

Befestigung

kleben

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Fugenbreite (mm)

3,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

silber matt