Heizkreisverteiler Vario 12-fach

Blanke Systems

Eigenschaften

GTIN:

4016505076835

HAN:

979-900-12

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

unbehandelt

Werkstoff

Edelstahl

Anzahl Heizkreise

12

Befestigung

verschraubt

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe