Viertelkreis Außenecke, Kunststoff, manhattangrau, 10mm

Blanke Systems

Eigenschaften

GTIN:

4016505054765

HAN:

348-5091-100

Ausführung

rund

Belastbarkeit

begehbar

Farbton

grau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Form

viertelkreis

Profilart

Außeneckprofil, Kantenschutzprofil

Profilform

Viertelkreisprofil

Werkstoff

Kunststoff

Höhe (mm)

10,00

Stärke (mm)

1,00

Befestigung

durch Aufstecken

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

halbrund

Fugenbreite (mm)

1,00 - 1,50

Farbtonbezeichnung Hersteller

manhattangrau