Viertelkreisprofil, Aluminium, weiß, 12,5mm/3m

Blanke Systems

Eigenschaften



GTIN:

4016505009772

HAN:

347-450-125

Farbton

weiß

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

beschichtet

Profilart

Abschlussprofil, Kantenschutzprofil

Profilform

Viertelkreisprofil

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

12,50

Länge (mm)

3.000,00

Stärke (mm)

1,00

Befestigung

kleben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

halbrund

Fugenbreite (mm)

1,00 - 1,50

Farbtonbezeichnung Hersteller

weiß

Bauart

gelocht

Form

viertelkreis

Eigenschaften

UV-beständig

Belastbarkeit

begehbar

Ausführung

rund