Braas Harzer Pfanne 7(BIG) Falzdachstein Flächenstein

BMI Deutschland BRAAS

Eigenschaften



Falzausbildung

Längsfalz hoch liegend

Farbton

anthrazit, dunkelrot, grau, rot, schwarz

Form

symmetrischer Mittelwulst

Format

Ganzer Stein, Halber Stein

Breite (mm)

200,00 - 365,00

Länge (mm)

480,00

Kantenausführung

abgerundet

Deckbreite (mm)

165,00 - 330,00

Decklänge (mm)

372,00 - 405,00

Regeldachneigung (Grad)

22,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

Tiefschwarz, Granit, Klassisch-Rot, Tiefrot, Schiefergrau, Ziegelrot