Braas Topas 13V(O) Basaltgrau Doppelwulstziegel (Obergraefenhain)

BMI Deutschland BRAAS

Eigenschaften



GTIN:

4019503150880

HAN:

08110456

Art Formziegel

Doppelwulstziegel

Farbton

dunkelgrau

Format

Ganzer Ziegel

Oberfläche

engobiert

Breite (mm)

265,00

Länge (mm)

430,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

Basaltgrau