Braas Topas 13V(O) Teak Ortgangziegel LI (Obergraefenhain)

BMI Deutschland BRAAS

Eigenschaften

GTIN:

4015506292565

HAN:

08110102

Art Formziegel

Ortgangziegel

Farbton

dunkelbraun

Format

Ganzer Ziegel

Oberfläche

glasiert

Breite (mm)

265,00

Länge (mm)

430,00

Ausrichtung

links

Farbtonbezeichnung Hersteller

Teak