Braas Turmalin Kastanie SonderPultortgangziegel links

BMI Deutschland BRAAS

Eigenschaften

GTIN:

4015506305302

HAN:

07413506

Art Formziegel

Pultdach-Ortgangziegel

Farbton

braun

Format

Ganzer Ziegel

Oberfläche

glasiert

Breite (mm)

280,00

Länge (mm)

475,00

Ausrichtung

links

Farbtonbezeichnung Hersteller

Kastanie