Braas Turmalin Kupferrot Ton-Solar-/Kabeldurchgang bis 70mm

BMI Deutschland BRAAS

Eigenschaften

GTIN:

4019503121156

HAN:

07429303

Art Formziegel

Durchgangsziegel

Farbton

rot

Format

Ganzer Ziegel

Oberfläche

engobiert

Breite (mm)

280,00

Länge (mm)

475,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

Kupferrot