CASEA Stuckgipskleber casufix SK

CASEA

Eigenschaften

Werkstoff

Gips

Brandverhalten

A1

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

wasserverdünnbar

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung

Druckfestigkeit (N/mm²)

2,00