Nelskamp D 13 Ü Doppelmuldenfalzziegel Ortgangziegel

Dachziegelwerke Nelskamp

Eigenschaften

Art Formziegel

Ortgangziegel

Farbton

dunkelbraun, rot, schwarz

Format

Ganzer Ziegel

Oberfläche

engobiert, unbehandelt

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

23,80 - 24,20

Länge (mm)

43,90

Ausrichtung

links, rechts

Deckbreite (mm)

202,00 - 239,00

Decklänge (mm)

368,00 - 386,00