Nelskamp D 13 Ü Doppelmuldenfalzziegel Solardurchgangspfanne

Dachziegelwerke Nelskamp

Eigenschaften

Art Formziegel

Durchgangsziegel

Farbton

dunkelbraun, rot, schwarz

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Nennweite DN

30,00 - 70,00