Nelskamp D 13 Ü Doppelmuldenfalzziegel Thermenabgas-Durchgangsziegel

Dachziegelwerke Nelskamp

Eigenschaften

Art Formziegel

Durchgangsziegel

Farbton

dunkelbraun, rot, schwarz

Format

Ganzer Ziegel

Oberfläche

engobiert, unbehandelt

Werkstoff

Ton

Deckbreite (mm)

215,00

Decklänge (mm)

368,00