Nelskamp D 13 Ü Doppelmuldenfalzziegel Wrasenlüfter

Dachziegelwerke Nelskamp

Eigenschaften

Art Formziegel

Durchgangsziegel

Farbton

dunkelbraun, rot, schwarz

Oberfläche

engobiert

Nennweite DN

150,00