Nelskamp D13 Ü PV Modul

Dachziegelwerke Nelskamp

Eigenschaften

GTIN:

4046975803211

HAN:

90007001

Anordnung

Indachmontage

Produkt

Solarmodule

Kurzschlussstrom (A)

9,40

Leerlaufspannung (V)

12,30

max. Systemleistung (W)

92,00

max. Systemspannung (V)

1.000,00

Modul-Wirkungsgrad (STC) (%)

22,70

Nennstrom (A)

9,00

Spannung (V)

10,30