Nelskamp DS 10 Nibra®-Doppelmuldenfalzziegel Sanilüfter

Dachziegelwerke Nelskamp

Eigenschaften

Art Formziegel

Durchgangsziegel

Farbton

anthrazit, grau, rot

Format

Ganzer Ziegel

Oberfläche

engobiert, gedämpft, unbehandelt

Werkstoff

Ton

Deckbreite (mm)

252,00

Decklänge (mm)

320,00 - 420,00

Nennweite DN

125,00