Nelskamp G10 S PV Modul 116Wp 6 Dachziegel breit, incl. 3 Schrauben & 1 Klammer

Dachziegelwerke Nelskamp

Eigenschaften

GTIN:

4046975799996

HAN:

90002006

Anordnung

Indachmontage

Produkt

Solarmodule

Kurzschlussstrom (A)

14,28

Leerlaufspannung (V)

10,09

max. Systemleistung (W)

116,00

max. Systemspannung (V)

1.000,00

Modul-Wirkungsgrad (STC) (%)

22,10

Nennstrom (A)

13,59

Spannung (V)

8,54