Nelskamp G10 S PV XS Modul 48Wp 746mm, incl. 2 Schrauben & 1 Klammer

Dachziegelwerke Nelskamp

Eigenschaften

GTIN:

4046975751383

HAN:

90002002

Anordnung

Indachmontage

Produkt

Solarmodule

Kurzschlussstrom (A)

14,28

Leerlaufspannung (V)

4,32

max. Systemleistung (W)

48,00

max. Systemspannung (V)

1.000,00

Modul-Wirkungsgrad (STC) (%)

22,10

Nennstrom (A)

13,59

Spannung (V)

3,54