Nelskamp S-Pfanne PV Modul

Dachziegelwerke Nelskamp

Eigenschaften

GTIN:

4046975776225

HAN:

90006004

Anordnung

Indachmontage

Ausführung Solarzellen

Monokristalline Silizium-Solarzellen

Produkt

Solarmodule

Kurzschlussstrom (A)

13,42

Leerlaufspannung (V)

8,63

max. Systemleistung (W)

93,00

max. Systemspannung (V)

1.000,00

Modul-Wirkungsgrad (STC) (%)

22,10

Nennstrom (A)

12,70

Spannung (V)

7,33