DALLMER Bodenablauf 55 KE, DN 50/DN 70, 150 x 150 mm

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636551252

HAN:

551252

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablauf mit Aufsatzstück

Werkstoff

Kunststoff

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Nennweite DN

50,00 - 70,00