DALLMER DallFlex 2.0 Duo Ablaufgehäuse

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636570062

HAN:

570062

Anschluss, Abdichtung

Anschlussmanschette, Anschlussfolie

Produkt

Ablaufgehäuse

Verstellbarkeit

höhenverstellbar, seitenverstellbar

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Nennweite DN

50,00

Sperrwasserhöhe (mm)

50,00