KTV Direktantrieb Funktionsmodul “P”

dormakaba

Eigenschaften

HAN:

60450010

Anwendungsbereich

Karusselltür

Einsatzort

außen, innen

Funktion

Positionierautomatik