QUADRATDRÄN 20/20/10 8mm grau oF

EHL

Eigenschaften

GTIN:

4036163492327

HAN:

453075

Art Pflaster

Pflastersatz

Belastbarkeit

befahrbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13

Farbton

grau

Oberfläche

eben

Sonderverlegung

Ökoverlegung mit Drainfuge

Werkstoff

Betonwerkstein

Breite (mm)

200,00

Höhe (mm)

100,00

Länge (mm)

200,00