ERFURT-JuicyWalls

Erfurt & Sohn

Eigenschaften

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Werkstoff

Vlies

Brandverhalten

B1

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Frei von

keine gesundheitsgefährdend Weichmacher

Strukturvarianten

Variovlies M 160 | Vliesfaser 715/717/735/738 | JuicyWalls BASIC