Arbeitsplatten M 0421 Venus NN 4100x1300mm

Fundermax

Eigenschaften

Farbton

mehrfarbig

Oberfläche

seidenmatt, strukturiert

Werkstoff

High Pressure Laminate (HPL)

Breite (mm)

1.300,00

Länge (mm)

4.100,00

Stärke (mm)

12,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Baustoff, Platte

HPL-Kompaktplatte

Brandverhalten

B-s1, d0

Chemische Beständigkeit

lösungsmittelbeständig

Farbe des Kerns

schwarz

Farbtonbezeichnung Hersteller

0421 Venus