Max HPL (GR) E M003 Aluminium Edelstahlton 1x2800x1300mm

Fundermax

Eigenschaften

Farbton

silber

Oberfläche

strukturiert

Werkstoff

High Pressure Laminate (HPL)

Breite (mm)

1.300,00

Länge (mm)

2.800,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Baustoff, Platte

HPL-Kompaktplatte

Chemische Beständigkeit

lösungsmittelbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Farbe des Kerns

braun, schwarz

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

M003 Aluminium Edelstahlton