Max HPL (GR) GEVO Gegenzug, angeschliffene Dekorseite - 1x2800x1300mm

Fundermax

Eigenschaften

Oberfläche

geschliffen

Werkstoff

High Pressure Laminate (HPL)

Breite (mm)

1.300,00

Länge (mm)

2.800,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Baustoff, Platte

HPL-Kompaktplatte

Chemische Beständigkeit

lösungsmittelbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Farbe des Kerns

braun, schwarz

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

GEVO Gegenzug, angeschliffene Dekorseite -