Max HPL (TK) U 0893 Smaragdgrün FH 1x2140x1060mm

Fundermax

Eigenschaften



Farbton

dunkelgrün

Oberfläche

glatt

Werkstoff

High Pressure Laminate (HPL)

Breite (mm)

1.060,00

Länge (mm)

2.140,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Baustoff, Platte

HPL-Kompaktplatte

Chemische Beständigkeit

lösungsmittelbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Farbe des Kerns

braun, schwarz

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

0893 Smaragdgrün FH