m.look Exterior M 0026 Prado Alugrau NT

Fundermax

Eigenschaften

Farbton

grau

Oberfläche

seidenmatt

Werkstoff

High Pressure Laminate (HPL)

Breite (mm)

1.580,00

Länge (mm)

3.580,00

Stärke (mm)

7,00 - 12,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Baustoff, Platte

HPL-Kompaktplatte

Befestigung

nieten

Brandverhalten

A2-s1, d0

Chemische Beständigkeit

lösungsmittelbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Farbe des Kerns

grau

Kantenausführung

gerade

Biegefestigkeit (N/mm²)

38,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

0026 Prado Alugrau NT