GE Badewannenablauf Fertigbauset

Geberit

Eigenschaften

Ausführung Verschluss

Drehgriffbetätigung

Werkstoff

Kunststoff

Lochdurchmesser

52 mm