GE ONE Waschtisch

Geberit

Eigenschaften

Farbton

weiß

Form

rechteckig

Montageart

hängend

Oberfläche

glänzend, Schmutz abweisend

Produkt

Einzelbecken

Werkstoff

Keramik

Anzahl Plätze

1,00

Höhe (mm)

140,00

Tiefe (mm)

480,00 - 484,00

Ablagefläche

links, rechts

Armaturenloch

links, links und rechts, Mitte, ohne, rechts

Befestigungsart

Dübelbolzen

Einbau/Montage/Aufstellung

unterbaufähig, Wandmontage

Ausladung Becken (mm)

480,00 - 484,00

Breite/Durchmesser (mm)

600,00 - 1.200,00

Mittenabstand Schraubenlöcher (mm)

280,00