GE Renova Comfort Square WT barrierefrei 65x55cm, m. Hl., m. Ül., weiß

Geberit

Eigenschaften



GTIN:

4022009317725

HAN:

128665000

Barrierefreiheit

barrierefrei

Farbton

weiß

Form

rechteckig

Montageart

hängend

Oberfläche

glänzend, Standard

Produkt

Einzelbecken

Werkstoff

Keramik

Anzahl Plätze

1,00

Höhe (mm)

155,00

Tiefe (mm)

550,00

Armaturenloch

Mitte

Befestigungsart

Dübelbolzen

Einbau/Montage/Aufstellung

Wandmontage

Ausladung Becken (mm)

550,00

Breite/Durchmesser (mm)

650,00

Mittenabstand Schraubenlöcher (mm)

280,00

Sichtbarkeit Überlauf

true