Getzner Werkstoffe g-fit Aerobic

Getzner Werkstoffe

Eigenschaften



Produkt

Dämmelement

Werkstoff

Polyurethan (PUR)

Stärke (mm)

80,00 - 130,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

21,00 - 35,00

Lastbereich in (kg/m^2)

[0:2500], [0:400], [0:300], [0:200]

Einsatzbereich

Aerobic Areas, Zumba, Tanzflächen, Yoga und Pilates, Zirkeltrainings, Kampf- und Ballsportarten