Getzner Werkstoffe g-fit Cardio

Getzner Werkstoffe

Eigenschaften



Produkt

Dämmelement

Werkstoff

Polyurethan (PUR)

Stärke (mm)

100,00 - 180,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

29,00 - 37,00

Lastbereich in (kg/m^2)

[0:2500], [0:500], [0:300]

Einsatzbereich

Cardio Geräte, Krafttraining, Functional Training