Getzner Werkstoffe g-fit Impact

Getzner Werkstoffe

Eigenschaften



Produkt

Dämmelement

Werkstoff

Polyurethan (PUR)

Stärke (mm)

120,00 - 180,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

29,00 - 41,00

Lastbereich in (kg/m^2)

[0:500], [0:2500], [0:400], [0:300]

Einsatzbereich

Krafttraining, Freihanteltraining, Crossfit Zones, Schwerhantel-Bereiche