Abd. BSF TAE USBSystem 55 Anthrazit

Gira

Eigenschaften



GTIN:

4010337876281

HAN:

087628

Farbton

anthrazit

Montageart

unter Putz

Werkstoff

Thermoplast

Befestigungsart

Befestigung mit Schraube

Beschriftungsfeld

mit Beschriftungsfeld

Schutzart (IP)

IP20

Verwendung

TAE

Zusammenstellung

Zentralplatte

Farbausprägung

Anthrazit