Gira Glas Abdeckung mit Beschriftungsfeld

Gira

Eigenschaften



Ausführung

einteilige Wippe

Farbton

blau, gelb, rot

Werkstoff

Thermoplast

Befestigungsart

Schraubbefestigung

RAL-Nummer

1018, 3000, 5015

Schutzart (IP)

IP20

Verwendung

Schalter/Taster

Farbausprägung

Rot, Blau, Gelb

Aufdruck/Kennzeichnung

ohne Aufdruck