Wipp-Kontroll Aus 3-p BSF WG AP Grau

Gira

Eigenschaften



GTIN:

4010337113300

HAN:

011330

Farbton

grau

Montageart

Aufputz

Oberfläche

sonstige

Schaltungsart

Schalter 3-polig

Werkstoff

Thermoplast

Anschlussart

Schraubklemme

Bedienung

Wippe/Taste

Befestigungsart

Schraubbefestigung

Beleuchtung

ja

Schutzart (IP)

IP44

Zusammenstellung

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen

1,00

Bemessungsstrom (A)

10,00

Nennspannung (V)

250,00