Revisionsklappe 250 x 250 mm

Gorter Deutschland

Eigenschaften

Farbton

weiß

Oberfläche

pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

250,00

Höhe (mm)

250,00

Bedienung

manuell

Verschließtechnik

Zylinderschloss