Fassadensystem heroal C 50 WG

heroal

Eigenschaften

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Oberfläche

beschichtet, pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium

Ausführung Isolierverglasung

optional

Profilansichtsbreite - Rahmenprofile (mm)

50