IMI HEIMEIER Pumpen-Kugelhahn Globo P-S mit Schwerkraftbremse, 1 1/4" x 1"

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften



GTIN:

4024052125111

HAN:

0630-45.000

Ausführung

gerade

Nenndruckstufe

PN 10

Werkstoff

Bronze

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Polytetrafluorethylen (PTFE)

Höhe (mm)

50,00

Länge (mm)

81,00

Bedienung

Handgriff

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse (mm)

32,00